{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ОЛ","Лист2","Лист7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ","index":0,"n_rows":62,"n_cols":4,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,17,3],[18,2,19,3],[20,2,21,3],[22,2,23,3],[24,2,25,3],[26,2,27,3],[28,2,29,3],[30,2,31,3],[32,2,33,3],[34,2,35,3],[36,2,37,3],[38,2,39,3],[40,3,41,3],[42,3,43,3],[44,3,45,3],[46,3,47,3],[48,3,49,3],[50,3,51,3],[52,3,53,3],[54,3,55,3]]}
[]
[null,"Требования к ПЛК R-LOGIC Лайт","Значение"]
[null,"Резервирование","Да"]
[null,"Материал корпуса","Пластик"]
[null,"Передача информации на верхний уровень через СС-12","Да"]
[null,"Тип центрального процессора","BE-T1000"]
[null,"Гальваническая развязка каждого аналогового канала ввода AI (I, U) без HART","Нет"]
[null,"Гальваническая развязка каждого аналогового канала ввода AI (I, U) с HART","Нет"]
[null,"Гальваническая развязка каждого дискретного канала вывода DO","Нет"]
[null,"Гальваническая развязка каждого аналогового канала ввода AO (I, U) без HART","Нет"]
[null,"Использовать TP-T1 для сигналов от термосопротивлений, термопар","Да"]
[null,"Количество внутренних дискретных входных сигналов (диагностика)*",0]
[null,"Количество внутренних аналоговых входных сигналов (диагностика, U, I)**",0]
[null,"Количество внутренних дискретных выходных сигналов (звук, свет ШУ)***",0]
[null,"Количество выходных дискретных сигналов с контролем цепи (DOCL)****",0]
[null,"Внешние подключения к ПЛК:"]
[null,"Количество аналоговых сигналов ввода AI (I, U)","AI-116/AI-116MK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов ввода AI (I, U) с расширенным диапазоном","AI-116E/AI-116EMK"]
[null,0]
[null,"Количество сигналов термосопротивления и термопары","AI-208/AI-208MK"]
[null,0]
[null,"Количество сигналов термосопротивления и термопары с расширенным диапазоном, напряжения постоянного тока, активного сопротивления","AI-208E/AI-208EMK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов ввода с AI  (4-20 мА) HART (основная погрешность ± 0,1; доп. погрешность ± 0,005)","AI-416/AI-416MK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов ввода с AI  (4-20 мА) HART (основная погрешность ± 0,05; доп. погрешность ± 0,0025)","AI-416HA/AI-416HAMK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов вывода AO (I, U)","AO-108/AO-108MK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов вывода AO (I, U) с расширенным диапазоном","AO-108E/AO-108EMK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов вывода с AO (4-20 мА) HART (основная погрешность ± 0,1; доп. погрешность ± 0,005)","AO-408/AO-408MK"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов вывода с AO  (4-20 мА) HART (основная погрешность ± 0,05; доп. погрешность ± 0,0025)","AO-408HA/AO-408HAMK"]
[null,0]
[null,"Количество дискретных сигналов ввода DI","DI-124/DI-124MK"]
[null,0]
[null,"Количество дискретных сигналов вывода DO","DO-132/DO-132MK"]
[null,0]
[null,"Modbus TCP","Количество разъёмов","CM-221/CM-221MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"МЭК 60870-5-104","Количество разъёмов","CM-222/CM-222MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"МЭК 61850","Количество разъёмов","CM-223/CM-223MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"RS-485 без протокола","Количество разъёмов","CM-340/CM-340MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"Modbus RTU RS-485","Количество разъёмов","CM-341/CM-341MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"МЭК 60870-5-101","Количество разъёмов","CM-342/CM-342MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"RS-232 без протокола","Количество разъёмов","CM-440/CM-440MK"]
[null,"Нет",0]
[null,"Modbus RTU RS-232","Количество разъёмов","CM-441/CM-441MK"]
[null,"Нет",0]
[]
[null,"Примечания:"]
[null,"* - к внутренним диагностическим DI сигналам относятся такие сигналы как контроль наличия напряжения шкафа управления (ШУ), исправности блоков питания ШУ, положения двери ШУ, положения переключателей, кнопок на двери ШУ и т.п."]
[null,"** - к внутренним диагностическим AI сигналам относятся такие сигналы как измерение значения напряжения на вводе электропитания ШУ, измерение температуры внутри ШУ и т.п."]
[null,"*** - к внутренним DO сигналам относятся такие сигналы как управление светосигнальной аппаратурой, сирены ШУ и т.п."]
[null,"**** - при необходимости контроля на обрыв цепей управления внешними исполнительными механизмами. Для этого на один канал управления используется один канал контроля (DI).\nВНИМАНИЕ! Для осуществления контроля на обрыв цепей управления внешними исполнительными механизмами потребуется дополнительное оборудование (например, твердотельные реле), которое не входит в состав данного ТКП."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Да"]
["Нет"]
[]
["Да"]
["Нет"]
["Смешанное"]
[]
[]
["Пластик"]
["Металл"]
[]
["BE-T1000"]
["RK3568"]
["Универсал"]

{"sheet":"Лист7","index":2,"n_rows":1,"n_cols":2,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Пароль",1]