{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ОЛ","Лист2","Лист7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,9,3],[10,2,11,3],[12,2,13,3],[14,2,15,3],[16,2,17,3],[18,2,19,3],[20,3,21,3],[22,3,23,3],[24,3,25,3],[26,3,27,3]]}
[]
[null,"Требования к ПЛК R-LOGIC Лайт","Значение"]
[null,"Гальваническая развязка каждого дискретного канала вывода DO","Нет"]
[null,"Количество внутренних дискретных входных сигналов (диагностика)*",0]
[null,"Количество внутренних аналоговых входных сигналов (диагностика, U, I)**",0]
[null,"Количество внутренних дискретных выходных сигналов (звук, свет ШУ)***",0]
[null,"Количество выходных дискретных сигналов с контролем цепи (DOCL)****",0]
[null,"Внешние подключения к ПЛК:"]
[null,"Количество аналоговых сигналов ввода AI (I, U)","GAI-104"]
[null,0]
[null,"Количество сигналов термосопротивления и термопар","GAI-204"]
[null,0]
[null,"Количество сигналов термопреоразователей сопротивления NTC10k","GAI-308"]
[null,0]
[null,"Количество аналоговых сигналов вывода AO (I, U)","GAO-104"]
[null,0]
[null,"Количество дискретных сигналов ввода DI","GDI-108, GCP-01"]
[null,0]
[null,"Количество дискретных сигналов вывода DO","GDO-108, GCP-01"]
[null,0]
[null,"Modbus TCP","Количество разъёмов","GCP-01"]
[null,"Нет",0]
[null,"OPC UA","Количество разъёмов","GCP-01"]
[null,"Нет",0]
[null,"BACnet","Количество разъёмов","GCP-01"]
[null,"Нет",0]
[null,"Modbus RTU RS-485","Количество разъёмов","GCP-01"]
[null,"Нет",0]
[]
[null,"Примечания:"]
[null,"* - к внутренним диагностическим DI сигналам относятся такие сигналы как контроль наличия напряжения шкафа управления (ШУ), исправности блоков питания ШУ, положения двери ШУ, положения переключателей, кнопок на двери ШУ и т.п."]
[null,"** - к внутренним диагностическим AI сигналам относятся такие сигналы как измерение значения напряжения на вводе электропитания ШУ, измерение температуры внутри ШУ и т.п."]
[null,"*** - к внутренним DO сигналам относятся такие сигналы как управление светосигнальной аппаратурой, сирены ШУ и т.п."]
[null,"**** - при необходимости контроля на обрыв цепей управления внешними исполнительными механизмами. Для этого на один канал управления используется один канал контроля (DI)"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Да"]
["Нет"]

{"sheet":"Лист7","index":2,"n_rows":1,"n_cols":2,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Пароль",1]